**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup **ciągnika dla potrzeb komunalnych – sztuk1.**

1. **Parametry ciągnika:**

Silnik turbodoładowany, 4 cylindrowy, norma IIIB

Moc silnika od 70-76 KM

Pojemność silnika od 3100 - 3500cm3

Skrzynia 12x12 z rewersem w pełni zsynchronizowana

Napęd 4x4

WOM: 540 i 1000 obr./min. – zależny i niezależny

Hydraulika trzysekcyjna (dwie pary na tył, jedna para przy tuzie przednim)

Wydajność hydrauliki 50 l/min

Tylny TUZ o udźwigu minimum 2600 kg, kategoria 2

Sterowanie tylnego TUZ z zewnątrz ciągnika

Przedni TUZ oryginalny o udźwigu 2000 kg

TUR oryginalny: 3 sekcyjny, rozdzielacz z funkcją pływającą, udźwig min. 1100 kg

Instalacja hamulców przyczep: pneumatyczna 2 i 1 obwodowa

Pojemność zbiornika paliwa: minimum 100 l

Zaczepy: zaczep przesuwny transportowy, zaczep rolniczy belka

Błotniki skrętne

Ogumienie: 280/85 R24 przód, 420/85 R30 tył

Kabina ogrzewana oraz klimatyzowana

Reflektory robocze (przód – tył)

Kogut

Apteczka, gaśnica

Gwarancja minimum: 36 miesięcy